{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["办公家具"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"办公家具","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,9],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[7,2,7,9],[9,4,9,7],[10,4,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["办公家具报价表"]
["序号","品名","图示","规格尺寸（mm)","数量","单价（元）","总价（元）","单位","参数要求","备注"]
[1,"主管桌",null,"主桌1420*800*750\n侧柜1450*480*670",6,null,0,"张","饰面：采用基材为E0级绿色环保刨花板,具有防火、防潮、耐磨、硬度高、易去污,可长期保持台面整洁等优点。台面板厚度为25mm，副柜板材厚度为18mm。封边：2MM厚PVC同色封边。台架：采用≥1.2MM厚的钢架（含拉杆和支撑脚），表面经阿克苏诺贝尔粉静电喷涂处理，不易刮花，美观耐用。"]
[2,"员工桌",null,"主桌1400*700*750   \n侧柜1500*400*1220",20,null,0,"张","饰面：采用基材为E0级绿色环保刨花板,具有防火、防潮、耐磨、硬度高、易去污,可长期保持台面整洁等优点。台面板厚度为25mm，副柜板材厚度为18mm。封边：2MM厚PVC同色封边。台架：采用≥1.3MM厚的钢架（含拉杆和支撑脚），表面经阿克苏诺贝尔粉静电喷涂处理，不易刮花，美观耐用。"]
[3,"椅子",null,"常规",26,null,0,"把","1.面材：采用优质品牌网布，无异味，甲醛含量未检出，染色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，可萃取重金属未检出，色牢度（沾色）等级≥4级；符合GB 18401-2010、GB/T 18885-2020检测依据；2.海绵：采用优质定型海绵，75%压陷永久变形率≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，伸长率≥116%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kpa，甲醛释放量≤0.012mg/㎡h，总挥发有机物（TVOC）≤0.02mg/㎡h，座面表观密度≥45kg/m³，阻燃Ⅱ级；符合GB/T 10802-2006、GB 17927.2-2011、QB/T 1952.1-2012、QB/T 2280-2016检测依据；3. 气压杆：采用优质品牌气压棒，耐高低温性能≤2%，循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧，再经30万次循环寿命试验后，公称力的总衰减量≤9%，涂层和镀层金属件涂层无漏底、凹凸、明显挂留、疙瘩、皱皮、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象；4.扶手：固定扶手，无裂痕，无变形；5、椅轮：重金属铅、铬、镉、汞未检出，耐老化500h外观颜色变色评级≥4级，座面垂直加载120kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次;在无障碍物的水平测试台上测试98000次符合要求。"]
["总价",{"$nulls":5},0]
["备注",null,"1.以上产品图示仅供参考，报价单位可以根据项目现场及自身优势合理配置家具方案。\n2.报价单位对报价产品有修改或调整的，需要在“图示”栏附产品图片或设计图。\n3.报价文件按PDF格式（盖章扫描版）、EXCEL格式（电子版）提交，11月28日8：00-11：00发送至新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com。\n4.本项目没有预付款，项目结束并经甲方验收合格后支付95%货款，余款作为质保金，于验收合格1年后无质量问题及其他扣款情形一次性付清（无息）。\n5.以最终实际采购数字结算。"]
[]
[{"$nulls":4},"报价单位名称（盖章）："]
[{"$nulls":4},"报价日期："]